Versi standar dari seri 6181F ini adalah 6181F dengan warna kuning-hijau PT KCJ
(skema baru)

- Untuk mengubah skema standar/baru ke skema lama (warna kuning-oranye):

  1. Salin (copy) semua berkas/file yang ada di folder "Old Scheme" ke folder utama (6181 KCJ\Eksterior).
  2. Jika ada permintaan untuk meng-overwrite file yang sudah ada, klik saja "Yes" atau "Yes To All".
  3. Rangkaian akan berubah ke skema warna yang lama.

- Untuk mengubah skema lama ke skema standar/baru (warna kuning-hijau PT KCJ):

  1. Salin (copy) semua berkas/file yang ada di folder "New Scheme" ke folder utama (6181 KCJ\Eksterior).
  2. Jika ada permintaan untuk meng-overwrite file yang sudah ada, klik saja "Yes" atau "Yes To All".
  3. Rangkaian akan berubah ke skema warna yang baru.

Petunjuk untuk pengubahan ke rangkaian campuran 6158-6181:

1. Salin tiga nomor paling atas dari 6151F (6158-6157-6156) pada file num.bmp di folder "6151 KCJ\Eksterior" dan timpa angka yang disalin tersebut pada tiga nomor paling atas dari file num.bmp 6181F yang sudah ada.

2. Jika anda tidak mau repot mengganti nomor, rename file "mixednum.bmp" menjadi "num.bmp" di folder "6181 KCJ\Eksterior" setelah file "num.bmp" yang asli diubah dengan nama lain.